## Příloha č. 1 - Technická specifikace

### MALOTRAKTOR

Pracoviště řidiče: otočné

Řidičské oprávnění

k řízení: sk. B

Výkon motoru: min. 40 kW

Pojezdová rychlost: od 30 km/h

Zdvihová kapacita: zadní tříbodový závěs od 1200 kg, kategorie 2

přední tříbodový závěs od 400 kg

Převodovka: hydrostatická *(není podmínkou)*

Pohon: 4x4, s možností uzávěry obou náprav

Celková šířka traktoru

vč. pneumatik: max. 1 800 mm

Hmotnost traktoru: do 2 000 kg

Hydraulika: možnost připojení přídavného zařízení a využití dalšího příslušenství (viz dále čl. 2.3.2 Příslušenství)

Zadní vývodová hřídel

Prosklená kabina s topením a klimatizací

Výbava pro jízdu na veřejných komunikacích – silniční světla, výstražné zařízení, v souladu s Pravidly silničního provozu.

Servisní prohlídka v záruční a pozáruční době

Možnost servisu na místě

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

Veškeré příslušenství bude kompatibilní s nabízeným malotraktorem.

Šípová Sněhová radlice

Zapojení: čelní

Břit: z pryže

Záběr v pracovní

poloze: 1200 mm

Natáčení: ±30°

Natáčení: pomocí hydraulických válců

Ovládání: každé křídlo radlice zvlášť

Sněhová fréza

Zapojení: čelní

Záběr: 1200 mm

Otáčky vývodové hřídele stroje: 1000 ot./min

Příkopový mulčovač

Ovládání: vlastní hydraulický okruh

Pracovní záběr: 800 mm

Válečkový sypač

Nakládání: samonakládací

Pracovní šířka: 1500 mm

Nakládač

Zapojení: čelní

Max. nosnost: 400-500 kg

Zadní bagrovací zařízení

Zapojení: zadní

Ovládání: vlastní hydraulický okruh

Záběr lžíce: 270 mm

Objem nakládací lžíce: 0,03 m3

Návěs/kontejnerový nosič s kontejnerem

Nosnost: 2000 kg

Výška bočnice: 800 mm

Brzda: nájezdová