**Příloha č. 1 - Technická specifikace ze dne 4.8.2022**

**MALOTRAKTOR**

Pracoviště řidiče: otočné/min. sedadlo s otočným adaptérem

 (20° levý/pravý)

Řidičské oprávnění

k řízení: sk. B

Výkon motoru: min. 40 kW

Pojezdová rychlost: od 30 km/h

Zdvihová kapacita: zadní tříbodový závěs od 1200 kg, kategorie 2

 přední tříbodový závěs od 400 kg

Převodovka: hydrostatická (není podmínkou)

Pohon: 4x4, s možností uzávěry min. zadní nápravy

Celková šířka traktoru

vč. pneumatik: max. 1 800 mm

Hmotnost traktoru: do 2 100 kg

Zadní vývodová hřídel

Prosklená kabina s topením a klimatizací

Výbava pro jízdu na veřejných komunikacích – silniční světla, výstražné zařízení, v souladu s Pravidly silničního provozu.

Sněhové řetězy na všechna 4 kola.

Servisní prohlídka v záruční a pozáruční době

Možnost servisu na místě

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Veškeré příslušenství bude kompatibilní s nabízeným malotraktorem.

ŠÍPOVÁ SNĚHOVÁ RADLICE

Zapojení: čelní

Břit: z pryže

Záběr v pracovní

poloze: 1200 mm

Natáčení: ±30°

Natáčení: pomocí hydraulických válců

Ovládání: každé křídlo radlice zvlášť

SNĚHOVÁ FRÉZA

Zapojení: čelní

Záběr: 1200 mm

Otáčky vývodové hřídele stroje: 1000 ot./min

PŘÍKOPOVÝ MULČOVAČ

Ovládání: vlastní hydraulický okruh

Pracovní záběr: 800 mm

VÁLEČKOVÝ SYPAČ

Nakládání: samonakládací

Pracovní šířka: min. 1400 mm

NAKLÁDAČ

Zapojení: čelní

Max. nosnost: 400-500 kg

ZADNÍ BAGROVACÍ ZAŘÍZENÍ

Zapojení: zadní

Ovládání: vlastní hydraulický okruh

Záběr lžíce: 270 mm

Objem nakládací lžíce: 0,03 m3

NÁVĚS/KONTEJNEROVÝ NOSIČ S KONTEJNEREM

Nosnost: 2000 kg

Výška bočnice: 800 mm

Brzda: nájezdová