**Příloha č. 1 - Technická specifikace ze dne 4.8.2022**

**ČÁST 1 – MALOTRAKTOR**

Počet: 1 ks

Pracoviště řidiče: otočné/min. sedadlo s otočným adaptérem

 (20° levý/pravý)

Řidičské oprávnění

k řízení: sk. B

Výkon motoru: min. 40 kW

Pojezdová rychlost: od 30 km/h

Zdvihová kapacita: zadní tříbodový závěs od 1200 kg

 přední tříbodový závěs od 400 kg

Převodovka: hydrostatická (není podmínkou)

Pohon: 4x4, s možností uzávěry min. zadní nápravy

Pojezdová šířka traktoru (mezi vnějšími stranami pneumatik):

 max. 1 400 mm

 (traktor se celými koly musí vlézt na chodník šíře 150cm)

Hmotnost traktoru: do 2 100 kg

Zadní vývodová hřídel

Prosklená kabina s topením a klimatizací

Čelní nakládač s nosností min. 500 kg

Výbava pro jízdu na veřejných komunikacích – silniční světla, výstražné zařízení, v souladu s Pravidly silničního provozu.

Sněhové řetězy na všechna 4 kola.

Servisní prohlídka v záruční a pozáruční době

Možnost servisu na místě

**ČÁST 2 – ŠÍPOVÁ SNĚHOVÁ RADLICE**

Zapojení: čelní

Břit: z pryže

Záběr v pracovní

poloze: 1200 mm

Natáčení: ±30°

Natáčení: pomocí hydraulických válců

Ovládání: každé křídlo radlice zvlášť

**ČÁST 3 – VÁLEČKOVÝ SYPAČ**

Nakládání: samonakládací

Pracovní šířka: min. 1400 mm

**ČÁST 4 – PŘÍKOPOVÝ MULČOVAČ**

Ovládání: vlastní hydraulický okruh

Pracovní záběr: 800 mm

**ČÁST 5 – NÁVĚS**

Nosnost: 2000 kg

Výška bočnice: 800 mm

Brzda: nájezdová

Sklápění: na tři strany