**Příloha č. 1 - Technická specifikace**

**ČÁST 1 – PŘÍKOPOVÝ MULČOVAČ**

Typ: čelní (agregovaný dozadu z důvodu otočného řízení traktoru)

Ovládání: vlastní hydraulický okruh

Pracovní záběr: 800 mm

Celková hmotnost: max. 1200 kg

**ČÁST 2 – NÁVĚS**

Celková povolená hmotnost (návěs + náklad): 1800-2000 kg

*Pozn.: Celková váha soupravy s traktorem o hmotnosti 1480kg do 3,5 tuny (řidičské oprávnění sk. B)*

Brzda: nájezdová

Sklápění: 3-stranné

Pro ČÁST 1 i ČÁST 2: Technické osvědčení pro provoz na pozemních komunikacích.